# Inspección diaria

- Asegúrese de que la herramienta esté en buen estado, sin daños visuales.

- Asegúrese de que la conexión de aire y la instalación de aire sean correctas. Escuche a ver si hay fugas de aire.

- Asegúrese de que los enchufes y extensiones no presenten daños visuales.

- Asegúrese de tener la presión de aire correcta.

- Escuche para asegurar que no haya ruidos imprevistos al utilizar la herramienta.