# Regulacja położenia trzpienia ograniczającego

Trzpień ograniczający jest fabrycznie prawidłowo umiejscowiony. Jeśli położenie musi być zresetowane lub dostosowane z powodu serwisowania lub wymiany części zamiennych, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

Pomiar D to średnica otworu przyrządu pomiarowego.

D = 1.6 mm

1. Wprowadź klucz imbusowy 2,5 mm do śruby regulacji.

2. Przytrzymaj moduł impulsowy w taki sposób, aby powierzchnia ograniczająca korpusu inercyjnego i kowadło znalazły się w pozycji poziomej, a klucz imbusowy był skierowany do dołu.

3. Naciśnij korpus inercyjny w celu otwarcia otworu na przyrząd pomiarowy.

4. W otworze umieścić przyrząd pomiarowy, na przykład wiertło, o odpowiedniej średnicy D.

5. Wyreguluj otwór, obracając śrubę regulacyjną w odstępach co 45 stopni, aż przyrząd pomiarowy będzie ustawiony znajdzie się w jednej linii z modułem impulsowym.

   Unikaj niepotrzebnego obracania śrubą regulacyjną.

   - Obróć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby unieść przyrząd pomiarowy.

   - Obróć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć przyrząd pomiarowy.

6. Sprawdź, czy przyrząd pomiarowy jest odpowiednio wprowadzony, naciskając i zwalniając korpus inercyjny. Przyrząd pomiarowy powinien powrócić do odpowiedniego położenia w jednej linii z jednostką impulsową.

7. Nałóż środek Loctite 290 na śrubę regulacyjną.