# Poziom 2 konserwacji zapobiegawczej

Konserwację należy wykonać po 350 000 – 450 000 dokręceń (patrz tabela „Dokręcanie referencyjne”) lub co dwa lata w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność narzędzia, należy stosować się do poniższych instrukcji i używać zalecanych narzędzi serwisowych oraz zestawów serwisowych firmy Atlas Copco. Należy stosować moment dokręcania i metody smarowania zalecane przez firmę Atlas Copco.

Tak samo jak poziom 1 z dodatkową konserwacją modułu impulsowego opisaną poniżej:

## Moduł impulsowy

- Całkowicie usuń olej z modułu impulsowego.

- Rozmontuj moduł impulsowy.

- Dokładnie wyczyść i sprawdź wszystkie części i powierzchnie pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

- Sprawdź mechanizm odcinania i wymień uszkodzone lub zużyte części.

- Oczyść magnesy z wszelkich cząstek metalu za pomocą patyczka kosmetycznego.

- W przypadku wymiany wałków stanowczo zalecamy również wymianę tłoków.

- Wymień wszystkie pierścienie o-ring oraz membrany.

- Wymień uszczelkę kowadła. Przed zamontowaniem nowej uszczelki upewnij się, że cylindryczna część przednia jest wewnątrz czysta i sucha oraz nie jest nasmarowana.

- Upewnij się, że powierzchnia kowadła jest gładka, czysta i nasmarowana przy użyciu oleju do modułu impulsowego, co zapobiegnie uszkodzeniom uszczelki kowadła w trakcie montażu.

- Pamiętaj, aby prawidłowo zmontować moduł impulsowy. Ważne jest, by wałek krzywki i kołek podkładki oddzielającej były wyrównane z wyżłobieniem w przedniej części cylindra. Jeśli tak nie będzie, końcówka cylindra nie będzie prawidłowo osadzona i moduł impulsowy nie będzie działał prawidłowo.

- Dolej odpowiednią ilością oleju do modułu impulsowego.

Ważne informacje

- Instrukcja uzupełniania i wymiany oleju dla modułu impulsowego
- Konserwacja zapobiegawcza