# Monitorowanie ciśnienia powietrza, sygnał RE

Narzędzie można podłączyć do przyrządu do pomiaru ciśnienia w celu monitorowania dokręcania. Sygnał zmiany ciśnienia narzędzia (różnica ciśnień nad silnikiem) może służyć do wykrywania:

- Brakujących elementów złącznych

- Zwolnienia spustu przed osiągnięciem zadanego momentu obrotowego

- Zerwanych gwintów

- Przekoszenia gwintu

- Prób ponownego dokręcenia już dokręconych elementów

- Spadku ciśnienia powietrza zasilającego

Zalecamy, aby do podłączenia narzędzia do urządzenia do monitorowania ciśnienia użyć zestawu połączeniowego Reporting Connection Kit – patrz Akcesoria na stronie https://servaid.atlascopco.com.

Należy pamiętać, że sprzęt do pomiaru ciśnienia nie mierzy momentu obrotowego.

## Montaż zestawu połączeniowego Reporting Connection Kit

## Wykres sygnału ciśnienia powietrza