# Guida Ricerca guasti

Problema | Motivazione | Azione
--- | --- | ---
L'utensile non si spegne o i tempi di serraggio sono eccessivi. | La coppia desiderata è vicina alla coppia massima dell'utensile. | Scegliere un utensile più grande e potente.
| Pressione dinamica dell'aria bassa. | Controllare le dimensioni del tubo flessibile e dei raccordi. Aumentare la pressione dell'aria.
| Velocità di rotazione bassa. | Consultare il problema "La velocità di rotazione è troppo bassa".
| La lunghezza della prolunga è eccessiva. | Controllare la prolunga.
| La prolunga o la presa/le punte sono usurate. | Controllare la prolunga e la presa/le punte.
| La vite di regolazione della coppia è troppo stretta. | Ruotare la vite di regolazione della coppia in senso antiorario fino all'arresto dell'utensile.
| Il perno di arresto nel meccanismo di arresto è regolato in maniera non corretta. | Controllare con un misuratore.
| Il livello dell'olio nell'unità a impulsi non è corretto. | Regolare il livello dell'olio o rabboccare l'olio.
| Il giunto è troppo morbido per l'utensile. | Scegliere un utensile più grande e potente.
| Sono presenti componenti usurati nell'unità a impulsi. | Ispezionare e sostituire tutti i componenti usurati, vedere https://servaid.atlascopco.com.
| AutoTrim non funziona correttamente. | Controllare la funzione AutoTrim.
| Il punto di snervamento del giunto è stato raggiunto. | Controllare le specifiche del giunto.
La frequenza di impulso è troppo alta o troppo bassa. | Il livello dell'olio nell'unità a impulsi non è corretto. | Regolare il livello dell'olio o rabboccare l'olio.
L'arresto è incostante o l'accuratezza insufficiente. | La coppia desiderata non rientra nelle specifiche dell'utensile. | Passare a una dimensione diversa di utensile.
| Impulsi non sufficiente (giunto duro e impostazione della coppia bassa). | Consultare la sezione Come ottimizzare le prestazioni dell'utensile ErgoPlus.
| La lunghezza della prolunga è eccessiva. | Controllare la prolunga.
| La prolunga o la presa/le punte sono usurate. | Controllare la prolunga e la presa/le punte.
| Ci sono fluttuazioni di pressione nella fornitura dell'aria. | Utilizzare un regolatore di pressione (per ciascun utensile) per ottenere una fornitura d'aria regolare.
| Il livello dell'olio nell'unità a impulsi non è corretto. | Regolare il livello dell'olio o rabboccare l'olio.
| L'attrito nella vite di regolazione della coppia è troppo basso. | Sostituire con una nuova vite.
| Componenti usurati nel meccanismo di arresto. | Ispezionare e sostituire tutti i componenti usurati.
| Il perno di arresto nel meccanismo di arresto è regolato in maniera non corretta. | Controllare con un misuratore.
| AutoTrim non funziona correttamente. | Controllare la funzione AutoTrim.
| Il giunto è troppo morbido e l'impostazione della coppia è al massimo. | Ridurre leggermente l'impostazione della coppia oppure utilizzare un utensile più grande con maggiore potenza.
La velocità di rotazione è troppo bassa. | Pressione dell'aria insufficiente. | Controllare le dimensioni del tubo flessibile e dei raccordi. Aumentare la pressione dell'aria.
| L'impostazione della valvola Trim non è corretta. | Regolare la valvola Trim.
| Sporcizia nell'ingresso o nel silenziatore. | Pulire o sostituire il filtro di ingresso dell'aria e il filtro del silenziatore se necessario.
| Ci sono componenti usurati nel motore. | Ispezionare ed effettuare un intervento di assistenza sul motore.
| La valvola di innesco non è corretta o danneggiata. | Ispezionare la valvola di innesco.
AutoTrim non funziona in maniera corretta. | La vite di regolazione nell'impugnatura dell'utensile è impostata sulla modalità Trim. | Impostare la vite di regolazione sulla modalità AutoTrim.
| Sporcizia nel silenziatore. | Sostituire il filtro del silenziatore.
| La regolazione o le impostazioni non sono corrette. | Consultare la sezione Regolazione della valvola AutoTrim.
| C'è della sporcizia o dei componenti danneggiati in AutoTrim. | Ispezionare e sostituire tutti i componenti usurati.
| È stata utilizzata la parte di auto-trim sbagliata. | Controllare i componenti da ricambio da utilizzare. Vedere https://servaid.atlascopco.com.