# 调整 AutoTrim 阀

定期检查 AutoTrim 阀的功能。

AutoTrim 阀在旋入过程中降低速度，并在 1-2 个脉冲后自动切换到全速/功率模式。如果不是这样，请按照步骤 1-3 进行操作。

1. 确保 AutoTrim 功能已正确激活。

2. 根据表格常规压力工具的 AutoTrim 设置或低压力工具的 AutoTrim 设置检查建议的减速（空转）速度。必要时进行调整。

   调整减速（空转）速度

3. 调整切换点值。

   调整切换点值

- 如果阀门过度关闭，当脉冲开始时，AutoTrim 阀将不会切换到全速和全功率模式。逆时针旋转阀门 90 度，找到正确的切换点。重复直至达到正确的切换点。

- 如果阀门过度开启，AutoTrim 阀将会过快切换到全速和全功率模式（旋入过程中）。顺时针旋转阀门 90 度，找到正确的切换点。重复直至达到正确的切换点。

## 重新设置 AutoTrim 阀的切换点

1. 顺时针旋转切换阀直至转不动为止，从而完全关闭切换阀。

2. 用内六角扳手逆时针旋转 6.5 转来打开阀门。

3. 如上所述，必要时，一次旋转阀门 90 度，以找到正确的切换点。

4. 如果在完全关闭的情况下无法旋转 5-8 转来实现正确切换，则可能需要维修，请参见维修部分。

## 常规压力工具的 AutoTrim 设置

型号 | 减速（空转）速度 (rpm)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## 低压力工具的 AutoTrim 设置

型号 | 减速（空转）速度 (rpm)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

不正确的 AutoTrim 功能可能会导致：

- 误差增大（扭矩错误）。

- 拧紧时间更长。

- 不断气。

相关信息

- 切换到 AutoTrim 功能