# Ежедневный осмотр

- Удостоверьтесь в надлежащем состоянии инструмента и отсутствии визуальных повреждений.

- Убедитесь, что соединение подачи воздуха и установка системы подачи воздуха выполнены корректно. Прислушайтесь, нет ли утечек воздуха.

- Убедитесь, что втулки и удлинители визуально не повреждены.

- Убедитесь в корректном уровне давления воздуха.

- Прислушайтесь, чтобы удостовериться в отсутствии ненормальных шумов во время работы инструмента.