# Justering av stoppinnens läge

Läget för stoppinnen är korrekt inställt på fabriken. Om positionen måste återställas eller justeras på grund av service eller byte av reservdelar, följ instruktionerna nedan.

Måttet D är mätkomponentens öppningsdiameter.

D = 1.6 mm

1. Placera en 2,5 mm insexnyckel i ställskruven.

2. Håll pulsenheten med båda stoppytorna av tröghetskroppen och städet i horisontellt läge och insexnyckeln pekande nedåt.

3. Tryck på tröghetskroppen för att öppna hålet för mätaren.

4. Placera en mätkomponent, till exempel ett borrstift, med korrekt diameter D i hålet.

5. Justera öppningen genom att vrida justerskruven 45 grader åt gången tills mätaren är i linje med pulsenheten.

   Undvik att vrida på justerskruven i onödan.

   - Vrid skruven moturs för att höja mätaren.

   - Vrid skruven medurs för att sänka mätaren.

6. Kontrollera att mätaren är korrekt insatt genom att upprepade gånger trycka på och släppa tröghetskroppen. Mätaren bör återgå till rätt position i linje med pulsenheten.

7. Applicera Loctite 290 till justerskruven.