# Průvodce odstraňováním závad

Problém | Příčina | Akce
--- | --- | ---
Nástroj se nevypne nebo je doba utažení příliš dlouhá. | Cílový moment se blíží maximálnímu momentu nástroje. | Vyberte si větší nástroj s vyšším výkonem.
| Nízký dynamický tlak vzduchu. | Zkontrolujte rozměry hadice a spojek. Zvyšte tlak vzduchu.
| Nízké otáčky. | Viz režim závady „Příliš nízké otáčky“.
| Nástavec je příliš dlouhý. | Zkontrolujte nástavec.
| Opotřebený nástavec nebo nástrčný klíč/hrot. | Zkontrolujte nástavec nebo nástrčný klíč/hrot.
| Nadměrně utažená šroub nastavení momentu. | Upravte krouticí moment nastavovacího šroubu proti směru hodinových ručiček tak, až se uzavře.
| Dorazový čep uzavíracího mechanismu nastaven nesprávně. | Zkontrolujte pomocí měřidla.
| Nesprávná hladina oleje v pulzní jednotce. | Upravte hladinu oleje nebo doplňte olej.
| Spoj je pro tento nástroj příliš měkký. | Vyberte si větší nástroj s vyšším výkonem.
| Opotřebované součásti v pulzní jednotce. | Zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebované součásti, viz https://servaid.atlascopco.com.
| Nesprávné fungování funkce AutoTrim. | Zkontrolujte funkci AutoTrim.
| Bylo dosaženo meze kluzu spoje. | Zkontrolujte parametry spoje.
Rychlost pulzů je příliš vysoká nebo příliš nízká. | Nesprávná hladina oleje v pulzní jednotce. | Upravte hladinu oleje nebo doplňte olej.
Nekonzistentní vypínání nebo nedostatečná přesnost | Cílový moment není v rámci specifikací nástroje. | Změňte velikost nástroje.
| Příliš málo impulzů (tvrdý spoj a nízké nastavení utahovacího momentu). | Viz oddíl Optimalizace výkonu nástroje ErgoPulse.
| Příliš dlouhý nástavec. | Zkontrolujte nástavec.
| Opotřebený nástavec nebo nástrčný klíč/hrot. | Zkontrolujte nástavec nebo nástrčný klíč/hrot.
| Měnící se tlak přívodu vzduchu. | Použijte regulátor tlaku (pro všechny nástroje), umožní to stabilní přívod vzduchu.
| Nesprávná hladina oleje v pulzní jednotce. | Upravte hladinu oleje nebo doplňte olej.
| Na nastavovacím šroubu momentu je příliš malé tření. | Vyměňte šroub za nový.
| Opotřebované součásti uzavíracího mechanismu. | Zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebované součásti.
| Dorazový čep uzavíracího mechanismu není správně nastaven. | Zkontrolujte pomocí měřidla.
| Nesprávné fungování funkce AutoTrim. | Zkontrolujte funkci AutoTrim.
| Spoj je příliš měkký a moment je nastaven na maximum. | Mírně snižte nastavení momentu nebo použijte větší nástroj s vyšším výkonem.
Příliš nízké otáčky. | Nedostatečný tlak vzduchu. | Zkontrolujte rozměry hadice a spojek. Zvyšte tlak vzduchu.
| Nesprávné nastavení ventilu Trim | Upravte nastavení ventilu Trim.
| Nečistoty ve vstupním otvoru tlumiče. | V případě nutnosti očistěte a vyměňte sítko otvoru vstupu vzduchu a filtr tlumiče.
| Opotřebované součásti v motoru. | Zkontrolujte motor a proveďte údržbu.
| Nesprávný nebo poškozený spouštěcí ventil. | Zkontrolujte spouštěcí ventil.
AutoTrim nefunguje správně | Nastavovací šroub na držadle nástroje je nastaven na režim Trim. | Nastavte nastavovací šroub na režim AutoTrim.
| Nečistoty ve filtru tlumiče. | Vyměňte filtr tlumiče.
| Nesprávné seřízení nebo nastavení. | Viz Nastavení ventilu AutoTrim.
| Znečištěné nebo poškozené součásti v AutoTrim. | Zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebované součásti.
| Byl použit nesprávný díl AutoTrim. | Zkontrolujte možnost použití náhradních dílů, viz https://servaid.atlascopco.com.