# Comprobación de par - medición del par residual en junta real

1. Asegúrese de utilizar el mismo equipo, como por ejemplo extensores, enchufes y presión de aire durante el apriete, que el que empleará en el apriete real.

2. Al realizar una comprobación del par en la junta real, recomendamos usar una llave ST con ajuste de medición de par residual*.

* Par requerido para que las roscas del tornillo (incluida su cabeza) en el que se aplica el par, se mueva en relación a la rosca de acoplamiento.

A | La junta real
B | Llave dinamométrica con supervisión

1. Realice un apriete.

2. Mida el resultado con la llave dinamométrica con supervisión.