# Monitoraggio della pressione dell'aria, segnale RE

È possibile collegare l'utensile a un apparecchio per il controllo della pressione allo scopo di monitorare il serraggio. Il segnale della pressione dall'utensile (pressione differenziale sopra il motorino) può essere utilizzato per rilevare:

- Fissaggi mancati

- Rilascio del grilletto prima del raggiungimento della coppia impostata

- Filettature rovinate

- Spanatura

- Riserraggi

- Calo nella fornitura di aria

Per connettere l'utensile a un apparecchio di controllo della pressione, si consiglia di utilizzare un kit di connessione di segnalazione, consultare Accessori (https://servaid.atlascopco.com).

L'apparecchio di controllo della pressione non misura la coppia.

## Assemblaggio del kit di connessione di segnalazione

## Diagramma del segnale della pressione dell'aria