# Manutenção Preventiva Nível 1

Realize uma manutenção após 175.000 - 225.000 apertos (consulte a tabela Aperto de Referência) ou uma vez ao ano, o que ocorrer primeiro.

Para obter o desempenho máximo da ferramenta, siga as instruções abaixo e use as ferramentas de manutenção de rotina e kits de manutenção de rotina recomendados da Atlas Copco. Use sempre o torque de aperto e lubrificações, conforme recomendações da Atlas Copco.

## Punho da Ferramenta

- Faça uma inspeção visual em busca de quaisquer danos.

- Inspecione o garfo e os pontos de suspensão.

- Inspecione a bucha na tampa da unidade de pulso e a superfície da bigorna.

- Limpe o filtro de entrada.

## Motor pneumático

- Faça uma inspeção visual em busca de quaisquer danos.

- Troque as palhetas.

- Substitua os rolamentos se necessário.

## AutoTrim/Trim

- Abra e inspecione as peças para verificar se há danos, desgaste ou bloqueio.

- Limpe a válvula de agulha (apenas AutoTrim).

- Troque a vedação se necessário (apenas AutoTrim).

- Monte e ajuste de acordo com as instruções.

## Válvula do Acionador e de Reversão:

- Procure eventuais vazamentos e certifique-se de que elas funcionam corretamente.

- Inspecione os O-rings e a arruela, substitua se necessário.

## Silenciador

- Abra e inspecione as peças em busca de danos, substitua se necessário.

- Troque o filtro.

## Unidade de Pulso

- Inspecione o mecanismo de desligamento.

- Inspecione a unidade quadrada e unidade sextavada em busca de quaisquer fissuras ou desgaste.

- O parafuso de ajuste de torque deve ter atrito suficiente para impedir que o ajuste mude acidentalmente durante a operação.

- Troque o óleo da maneira adequada.

- A frequência de pulsos deve estar dentro dos limites, conforme o Teste de Condição da Ferramenta.

Informações relevantes

- Instruções de Preenchimento e Troca de Óleo da Unidade de Pulso
- Manutenção Preventiva
- Teste de condição da ferramenta