# Poziom oleju w module impulsowym

Odpowiedni poziom oleju w module impulsowym jest ważny, by narzędzie działało prawidłowo.

Potrzeba dodania oleju do modułu impulsowego może być różna, co zależy głównie od liczby poziomu momentu obrotowego dokręcania i liczby impulsów (czas dokręcania).

Działanie narzędzia przy niskim poziomie oleju spowoduje szybsze zużycie części w module impulsowym. Będzie miało również wpływ na wydajność i dokładność narzędzia.

Przed dolaniem oleju należy zawsze sprawdzić moment dokręcania.

## Wykrywanie niskiego poziomu oleju w module impulsowym

- Dłuższy czas dokręcania

- Bardzo wysoka częstotliwość impulsów, szczególnie jeśli narzędzie nie było używane przez pewien czas.

- Niski moment obrotowy lub nietypowe zmiany momentu obrotowego (większe rozproszenie).

- Brak odcięcia.

Aby zmierzyć częstotliwość impulsów, użyj statycznego przetwornika momentu obrotowego lub przetwornika liniowego połączonego ze sprzętem do testowania momentu obrotowego, jak opisano w dziale „Test stanu narzędzia”.

Ważne informacje

- Sprawdzenie momentu obrotowego – pomiar momentu resztkowego na rzeczywistym połączeniu
- Test stanu narzędzia