# Test de condition d’outil

## Conditions de test

Température de l’unité hydraulique : environ 20 °C.

Pression d'air dynamique : 4 bar (58 psi).

Dimension du flexible : Ø 10 mm Longueur du flexible: 3 m

A | Transducteur de couple statique SRTT
B | Analyseur ST (réglé à 850 Hz)

1. Tester la vitesse à vide dans la direction avant avec le tachymètre.

   Vérifier que l’outil fonctionne à pleine vitesse, que le réglage soit AutoTrim ou Trim. Si l’outil est utilisé avec AutoTrim, tester également la fonction AutoTrim.

2. Tester le couple maximum et la fréquence d'impulsion en réglant le filtre de fréquence de l'Analyseur ST sur 850 Hz.

   Tester le couple maximum et la fréquence d’impulsion en marche arrière, en utilisant un transducteur de couple statique SRTT. Durée de serrage environ 1 seconde.

3. Vérifier le mécanisme de coupure.

   Effectuer des serrages pour vérifier que l’outil se coupe correctement.

Un outil en bon état doit obtenir les valeurs suivantes :

Modèle | Vitesse libre (tr/min) | Fréquence d’impulsion CCW statique (Hz) | Couple maxi CCW statique (minimum) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

La fréquence d’impulsions correcte indique que le moteur à air comprimé et l’unité hydraulique sont en bon état. Si la fréquence d'impulsions est trop élevée, ajouter de l’huile. Si la fréquence d'impulsions est trop faible, réduire le niveau d’huile.