# Verificação do Torque - Medição do Torque Residual em uma Junta Real

1. Certifique-se de usar o mesmo equipamento, como extensões, soquetes e pressão de ar durante o aperto, como será usado na aplicação de aperto real.

2. Ao executar uma verificação de torque na junta real, recomendamos o uso de uma Chave ST ajustada para a medição de torque residual*.

* Torque necessário para fazer com que as roscas do fixador (incluindo sua cabeça) no qual o torque é aplicado se movam em relação à rosca relevante.

A | A junta real
B | Torquímetro com monitoramento

1. Execute um aperto.

2. Meça o resultado com o Torquímetro com monitoramento.