# Проверка состояния инструмента

## Условия испытания

Температура импульсного узла: примерно 20°C.

Динамическое давление воздуха: 4 ат (58 фунтов на кв. дюйм).

Размер шланга: Ø 10 мм Длина шланга: 3 m

A | Датчик измерения статического момента SRTT
B | Анализатор ST (установленный на 850 Гц)

1. С помощью тахометра проверьте скорость холостого хода в прямом направлении вращения.

   Убедитесь, что инструмент работает на полной скорости независимо от настройки регулировки или авторегулировки. Если инструмент используется с функцией авторегулировки, проверьте также ее.

2. Проверьте максимальный момент и частоту импульсов, задав частоту фильтра в анализаторе ST на 850 Гц.

   Проверьте максимальный момент и частоту импульсов при обратном направлении вращения с помощью датчика измерения статического момента SRTT. Время затяжки примерно 1 с.

3. Проверьте механизм отключения

   Выполните несколько операций затяжки, чтобы убедиться, что инструмент правильно отключается.

Исправный инструмент должен обеспечивать следующие значения:

Модель | Холостой ход (об/мин) | Статическая частота импульсов при вращении против часовой стрелки (Гц) | Статический максимальный момент при вращении против часовой стрелки (минимальный) (Нм)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

Правильная частота импульсов свидетельствует об исправности воздушного компрессора и импульсного узла. Если частота импульсов слишком высокая, долейте масло. Если частота импульсов слишком низкая, слейте часть масла.