# Codzienny przegląd

- Upewnij się, że narzędzie jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.

- Upewnij się, że przeprowadzono prawidłowo przyłącze powietrza i instalację powietrza. Posłuchaj, czy nie ma nieszczelności w instalacji powietrza.

- Upewnij się, że gniazda i przedłużki nie mają widocznych uszkodzeń.

- Upewnij się, że ciśnienie powietrza jest prawidłowe.

- Posłuchaj, aby upewnić się, że podczas działania narzędzia nie występuje nieoczekiwany hałas.