# Ajustando da Válvula AutoTrim

Verifique regularmente o funcionamento da válvula AutoTrim.

A válvula AutoTrim possibilita uma velocidade reduzida durante o Rundown e irá mudar automaticamente para a velocidade/potência total depois de um a dois pulsos. Caso isso não ocorra, siga as etapas 1 a 3.

1. A função AutoTrim deve ser ativada da maneira correta.

2. Verifique a velocidade reduzida (livre) recomendada, conforme a tabela Configurações de AutoTrim das Ferramentas Pneumáticas Simples ou Configurações de Ferramentas Pneumáticas de Baixa Pressão. Ajustar se necessário.

   Ajustando a Velocidade Reduzida (livre)

3. Ajustar o ponto de mudança da válvula.

   Ajustando o Ponto de Mudança da Válvula

- Se a válvula estiver muito fechada, o AutoTrim não vai mudar para a velocidade e potência totais quando a pulsação começar. Gire a válvula no sentido anti-horário 90 graus para encontrar o ponto de mudança correto. Repita até que o ponto de mudança correto seja alcançado.

- Se a válvula estiver muito aberta, o AutoTrim vai mudar para a velocidade e potência totais rápido demais (durante o Rundown). Gire a válvula no sentido horário 90 graus para encontrar o ponto de mudança correto. Repita até que o ponto de mudança correto seja alcançado.

## Configurando novamente o Ponto de Mudança da Válvula AutoTrim

1. Feche totalmente a válvula de mudança, girando-a no sentido horário até parar.

2. Abra a válvula no sentido horário com 6,5 voltas usando uma chave Allen.

3. Se necessário, gire a válvula 90 graus de uma vez para encontrar o ponto de mudança correto, conforme descrito acima.

4. Se não for possível atingir a mudança com cinco a oito voltas, a partir de completamente fechada, é necessário manutenção. Consulte a Seção Manutenção de Rotina.

## Configurações AutoTrim de Ferramentas Pneumáticas Simples

Modelo | Velocidade reduzida (livre) (rpm)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Configurações AutoTrim de Ferramentas Pneumáticas de Baixa Pressão

Modelo | Velocidade reduzida (livre) (rpm)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Uma função AutoTrim inadequada pode resultar em:

- Aumento da dispersão (torque errado).

- Mais tempo de aperto.

- Sem desligamento.

Informações relevantes

- Alternando para uma Função AutoTrim