# Communication kit

## Battery-Powered Nutrunner

# Ürün Bilgisi

# Genel Bilgi

UYARI

Maddi Hasar veya Ağır Yaralanma Riski

Aleti kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Tüm talimatlara uymamak, elektrik çarpmasına, yangına, maddi hasara ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

- Sistemin farklı parçalarıyla birlikte sunulan tüm Güvenlik Bilgilerini okuyun.

- Sistemin farklı parçalarının montajına, kullanımına ve bakımına yönelik tüm Ürün Talimatlarını okuyun.

- Sistem ve içindeki parçalara ilişkin tüm yerel olarak yasal güvenlik düzenlemelerini okuyun.

- Tüm Güvenlik Bilgilerini ve talimatlarını ileride kullanmak için saklayın.

Bu Bölümde

- Güvenlik Sinyal Kelimeleri
- Garanti
- Web sitesi
- ServAid
- Güvenlik Veri Sayfaları MSDS/SDS
- Menşei Ülke
- Boyutsal Çizimler

# Güvenlik Sinyal Kelimeleri

Tehlike, Uyarı, Dikkat ve İkaz güvenlik sinyal kelimeleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

TEHLİKE | TEHLİKE önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olacak tehlikeli bir durumu bildirir.
UYARI | UYARI önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu bildirir.
DİKKAT | DİKKAT, güvenlik uyarısı sembolü ile birlikte kullanıldığında, önlem alınmadığı taktirde ufak veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu bildirir.
İKAZ | İKAZ, kişisel yaralanma ile ilişkili olmayan uygulamaları bildirmek için kullanılır.

# Garanti

- Ürün garantisi, Atlas Copco Dağıtım Merkezi'nden gönderildikten 12+1 ay sonra sona erecektir.

- Parçalar üzerindeki normal yıpranma ve aşınma garantiye dahil değildir.

  - Normal yıpranma ve aşınma, o periyot (zaman, çalışma saati veya başka bir şekilde ifade edilen) için uygun standart alet bakımı sırasında bir parça değişimini veya başka bir ayar/revizyonu gerektiren yıpranma ve aşınmadır.

- Ürün garantisi aletin ve bileşen parçalarının doğru kullanımı, bakımı ve onarımına bağlıdır.

- Garanti periyodu sırasında yetersiz bakım ya da Atlas Copco veya Onaylı Servis Ortakları dışındaki taraflarca yapılan bakımın bir sonucu olarak parçalarda oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.

- Alet parçalarının zarar görmesini veya tahrip olmasını önlemek için, alete önerilen bakım programlarına göre bakım yapın ve doğru talimatları izleyin.

- Garanti onarımları sadece Atlas Copco atölyelerinde veya Onaylı Servis Ortakları tarafından yapılır.

Atlas Copco ToolCoverkontratları yoluyla uzatılmış garanti ve modern önleyici bakım sunar. Daha fazla bilgi için Servis temsilcinize başvurun.

Elektrik motorları için:

- Garanti sadece elektrik motoru açılmamış olduğunda uygulanır.

# Web sitesi

Ürünlerimiz, Aksesuarlarımız, Yedek Parçalarımız ve Yayınlanmış Makalelerimizle ilgili bilgileri Atlas Copco web sitesinde bulabilirsiniz.

Lütfen ziyaret edin: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid, sürekli güncellenen ve aşağıdakiler gibi Teknik Bilgileri içeren bir portaldır:

- - Düzenleyici ve Güvenlik Bilgileri

- Teknik Veriler

- Montaj, Kullanım ve Servis Talimatları

- Yedek Parça Listeleri

- Aksesuarlar

- Boyutsal Çizimler

Lütfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com.

Daha fazla Teknik Bilgi için lütfen yerel Atlas Copco temsilcinizle iletişim kurun.

# Güvenlik Veri Sayfaları MSDS/SDS

Güvenlik Bilgi Formları Atlas Copco tarafından satılan kimyasal ürünleri açıklamaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen Atlas Copco web sitesine www.atlascopco.com/sds bakınız.

# Menşei Ülke

Lütfen Menşei Ülkeyi öğrenmek için ürün etiketindeki bilgilere bakın.

# Boyutsal Çizimler

Boyutsal Çizimlere Boyutsal Çizimler Arşivinde veya ServAid'de ulaşılabilir.

Lütfen ziyaret edin: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw veya https://servaid.atlascopco.com.

# Genel bakış

# Teknik Ürün Verileri

Teknik Ürün Verileri ServAid veya Atlas Copco web sitesinde bulunabilir.

Lütfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com veya www.atlascopco.com.

# Montaj

# Montaj Talimatları

# İletişim kitini kontrol birimine bağlama

Kontrol biriminin Tensor STB aracıyla iletişim kurabilmesini sağlamak için, kabloları, kitle birlikte gelen kabloları kullanarak kontrol birimine ve adaptöre bağlayın.

# Kullanım

# Ergonomik Yönergeler

Duruş, bileşen yerleşimi veya çalışma ortamında iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için bu genel ergonomik yönergeler listesini okurken iş istasyonunuzu göz önünde bulundurun.

- Sık sık mola verin ve çalışma pozisyonlarınızı sık sık değiştirin.

- İş istasyonu alanını ihtiyaçlarınıza ve iş görevinize göre uyarlayın.

  - Statik yükten kaçınmak için parçaların ve aletlerin nereye yerleştirilmesi gerektiğini belirleyerek uygun bir erişim aralığı için ayarlama yapın.

  - İş görevine uygun masa ve sandalye gibi iş istasyonu ekipmanlarını kullanın.

- Montaj işlemleri sırasında omuz seviyesinin üzerinde veya statik tutuşlu çalışma pozisyonlarından kaçının.

  - Omuz seviyesinin üzerinde çalışırken, örneğin tork kolları, hortum makaraları veya ağırlık dengeleyiciler kullanarak aletin ağırlığını azaltarak statik kaslar üzerindeki yükü azaltın. Aleti vücudunuza yakın tutarak da statik kaslara binen yükü azaltabilirsiniz.

  - Sık sık mola verin.

  - Özellikle kuvvet gerektiren işlemler sırasında aşırı kol veya bilek duruşlarından kaçının.

- Minimum göz ve baş hareketi gerektiren uygun bir görüş alanı için ayarlama yapın.

- İş için uygun aydınlatma kullanın.

- İş görevi için uygun aleti seçin.

- Gürültülü ortamlarda kulak koruyucu ekipman kullanın.

- Aşırı titreşim seviyelerine maruz kalmayı en aza indirmek için yüksek kaliteli takılı aletler ve sarf malzemeleri kullanın.

- Tepki kuvvetlerine maruz kalmayı en aza indirin.

  - Kesme sırasında:

    Kesme diski bükülmüşse veya düzgün yönlendirilmemişse kesme diski sıkışabilir. Kesme diski için doğru flanşı kullanın ve çalışma sırasında kesme diskini bükmekten kaçının.

  - Delme sırasında:

    Matkap ucu kırıldığında matkap durabilir. Durma torku yüksekse destek tutamakları kullanın. ISO11148 bölüm 3 güvenlik standardı, tabanca kavramalı aletler için 10 Nm'nin ve düz aletler için 4 Nm'nin üzerindeki bir reaksiyon torkunu emecek bir cihaz kullanılmasını önermektedir.

  - Doğrudan tahrikli tornavidalar veya somun sıkıcılar kullanılırken:

    Tepki kuvvetleri alet ayarlarına ve eklem özelliklerine bağlıdır. Güç ve duruş, bir operatörün tolere edebileceği reaksiyon kuvveti miktarını belirler. Tork ayarını operatörün gücüne ve duruşuna göre uyarlayın ve tork çok yüksekse bir tork kolu veya reaksiyon çubuğu kullanın.

- Tozlu ortamlarda, bir toz emme sistemi kullanın veya ağız koruma maskesi takın.

# Service

# Bakım Talimatları

# Servis önerileri

Önleyici bakımın düzenli aralıklarla yapılması önerilir. Önleyici bakım hakkındaki ayrıntılı bilgilere göz atın. Ürün uygun şekilde çalışmıyorsa, hizmet dışı bırakın ve inceleyin.

Önleyici bakım hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişse, bu genel kurallara uyun:

- Uygun parçaları doğru bir şekilde temizleyin

- Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştirin

# Geri dönüşüm

# Çevresel Düzenlemeler

Bir ürün amacını yerine getirdikten sonra uygun şekilde geri dönüştürülmelidir. Ürünü sökün ve yerel yasaya göre parçaları geri dönüşüme tabi tutun.

Bataryalar ulusal batarya toplama kuruluşunuz tarafından alınmalıdır.