# Technické údaje

Objednací číslo | 8411101127
Model | LZL25-L-P-AC
Spotřeba vzduchu 3 000 ot./min. | l/s
Spotřeba vzduchu 3 000 ot./min. | cfm
Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu | 86 l/s
Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu | 182 cfm
Materiál externích dílů | Powder coated cast iron
Volnoběžné otáčky | 5800 ot./min.
Přívodní hadice | 32 mm
Přívodní hadice | 1.25 in
Max. povolené otáčky | ot./min.
Max. teplota okolního prostředí | 40 ºC
Max. výkon | 3.4 kW
Max. výkon | 4.6 hp
Max. radiální zatížení při maximálním výkonu | N
Min. počáteční moment | 18 Nm
Min. počáteční moment | 13.2 ft lb
Montážní systém |
Výstupní hadice | 32 mm
Výstupní hadice | 1.25 in
Výkon při 3 000 ot./min. | kW
Výkon při 3 000 ot./min. | hp
Poměr |
Směr otáčení | Reversible
Kód zatížení hřídele |
Otáčky při max. výkonu | 2800 ot./min.
Mezní moment | 23 Nm
Mezní moment | 17 ft lb
Moment při max. výkonu | 11.6 Nm
Moment při max. výkonu | 8.5 ft lb
Typ lopatek | Lubrication free
Hmotnost | 11.3 kg
Hmotnost | 24.9 lb