# Dados técnicos

Nº do pedido | 8411101127
Modelo | LZL25-L-P-AC
Consumo de ar a 3000 RPM | l/s
Consumo de ar a 3000 RPM | cfm
Consumo de ar com saída máxima | 86 l/s
Consumo de ar com saída máxima | 182 cfm
Material das peças externas | Powder coated cast iron
Velocidade livre | 5800 r/min
Mangueira de entrada | 32 mm
Mangueira de entrada | 1.25 pol.
Velocidade máxima permitida | r/min
Temperatura ambiente máx. | 40 ºC
Saída máxima | 3.4 kW
Saída máxima | 4.6 hp
Carga radial máxima na saída máxima | N
Torque inicial mínimo | 18 Nm
Torque inicial mínimo | 13.2 ft lb
Esquema de montagem |
Mangueira de saída | 32 mm
Mangueira de saída | 1.25 pol.
Potência a 3000 RPM | kW
Potência a 3000 RPM | hp
Relação |
Direção de rotação | Reversible
Código de carga do eixo |
Velocidade na saída máxima | 2800 r/min
Torque em stall | 23 Nm
Torque em stall | 17 ft lb
Torque na saída máxima | 11.6 Nm
Torque na saída máxima | 8.5 ft lb
Tipo de palheta | Lubrication free
Peso | 11.3 kg
Peso | 24.9 lb