# Datos técnicos

Designación | 8411101127
Modelo | LZL25-L-P-AC
Consumo de aire a 3000 RPM | l/s
Consumo de aire a 3000 RPM | cfm
Consumo de aire a máxima potencia | 86 l/s
Consumo de aire a máxima potencia | 182 cfm
Material de las piezas externas | Powder coated cast iron
Velocidad en vacío | 5800 rpm
Manguera de admisión | 32 mm
Manguera de admisión | 1.25 pulgadas
Velocidad máxima permitida | rpm
Temperatura ambiente máx. | 40 ºC
Potencia máxima | 3.4 kW
Potencia máxima | 4.6 hp
Carga máxima radial a potencia máxima | N
Par mínimo de arranque | 18 Nm
Par mínimo de arranque | 13.2 ft lb
Disposición de montaje |
Manguera de salida | 32 mm
Manguera de salida | 1.25 pulgadas
Potencia a 3000 RPM | kW
Potencia a 3000 RPM | hp
Relación |
Dirección de giro | Reversible
Código de carga del eje |
Velocidad a potencia máxima | 2800 rpm
Par máximo | 23 Nm
Par máximo | 17 ft lb
Par a potencia máxima | 11.6 Nm
Par a potencia máxima | 8.5 ft lb
Tipo de aletas | Lubrication free
Peso | 11.3 kg
Peso | 24.9 lb