# Tekniska data

Beställningsnummer | 8411101127
Modell | LZL25-L-P-AC
Luftförbrukning vid 3000 RPM | l/s
Luftförbrukning vid 3000 RPM | cfm
Luftförbrukning vid max effekt | 86 l/s
Luftförbrukning vid max effekt | 182 cfm
Material på externa delar | Powder coated cast iron
Tomgångsvarvtal | 5800 varv/min
Tilloppsslang | 32 mm
Tilloppsslang | 1.25 tum
Max tillåtna hastighet | varv/min
Max. yttertemperatur | 40 ºC
Max effekt | 3.4 kW
Max effekt | 4.6 hp
Max radiell belastning vid max effekt | N
Minimum startmoment | 18 Nm
Minimum startmoment | 13.2 ft lb
Monteringsarrangemang |
Utloppsslang | 32 mm
Utloppsslang | 1.25 tum
Moment vid 3000 RPM | kW
Moment vid 3000 RPM | hp
Utväxlingsförhållande |
Rotationsriktning | Reversible
Axelbelastningskod |
Hastighet vid max effekt | 2800 varv/min
Moment vid stillastående | 23 Nm
Moment vid stillastående | 17 ft lb
Moment vid max effekt | 11.6 Nm
Moment vid max effekt | 8.5 ft lb
Lamelltyp | Lubrication free
Vikt | 11.3 kg
Vikt | 24.9 lb