# Dati tecnici

N. ordine | 8411101127
Modello | LZL25-L-P-AC
Consumo d'aria a 3000 giri/min | l/s
Consumo d'aria a 3000 giri/min | cfm
Consumo d'aria alla massima potenza | 86 l/s
Consumo d'aria alla massima potenza | 182 cfm
Materiale delle parti esterne | Powder coated cast iron
Velocità libera | 5800 giri/min
Tubo di alimentazione | 32 mm
Tubo di alimentazione | 1.25 in
Massima velocità consentita | giri/min
Temperatura ambiente max | 40 ºC
Potenza massima | 3.4 kW
Potenza massima | 4.6 hp
Carico radiale alla potenza max | N
Coppia iniziale minima | 18 Nm
Coppia iniziale minima | 13.2 ft lb
Disposizione di montaggio |
Tubo di scarico | 32 mm
Tubo di scarico | 1.25 in
Potenza a 3000 giri/min. | kW
Potenza a 3000 giri/min. | hp
Rapporto |
Direzione di rotazione | Reversible
Codice di caricamento dell'albero |
Velocità alla massima potenza | 2800 giri/min
Coppia di stallo | 23 Nm
Coppia di stallo | 17 ft lb
Coppia alla massima potenza | 11.6 Nm
Coppia alla massima potenza | 8.5 ft lb
Tipo di reparto | Lubrication free
Peso | 11.3 kg
Peso | 24.9 lb