# Технические данные

Код заказа | 8411101127
Модель | LZL25-L-P-AC
Расход воздуха при 3000 об/мин | л/с
Расход воздуха при 3000 об/мин | куб. футов/мин
Расход воздуха при макс. вых. мощности | 86 л/с
Расход воздуха при макс. вых. мощности | 182 куб. футов/мин
Материал наружных частей | Powder coated cast iron
Скорость холостого хода | 5800 об/мин
Впускной шланг | 32 мм
Впускной шланг | 1.25 дюйма
Макс. допустимая скорость | об/мин
Макс. температура окружающей среды | 40 ºC
Макс. вых. мощность | 3.4 кВт
Макс. вых. мощность | 4.6 л/с
Макс. радиальная нагрузка при макс. вых. мощности | Н
Мин. пусковой момент | 18 Нм
Мин. пусковой момент | 13.2 фунт силы-фут.
Способ монтажа |
Выпускной шланг | 32 мм
Выпускной шланг | 1.25 дюйма
Мощность при 3000 об/мин | кВт
Мощность при 3000 об/мин | л/с
Передаточное отношение |
Направление вращения | Reversible
Код нагрузки на вал |
Скорость при макс. вых. мощности | 2800 об/мин
Предельный перегрузочный момент | 23 Нм
Предельный перегрузочный момент | 17 фунт силы-фут.
Момент при макс. вых. мощности | 11.6 Нм
Момент при макс. вых. мощности | 8.5 фунт силы-фут.
Тип лопастей | Lubrication free
Вес | 11.3 кг
Вес | 24.9 фунта