# Dane techniczne

Nr zamówienia | 8411101127
Model | LZL25-L-P-AC
Zużycie powietrza przy 3000 obr/min | l/s
Zużycie powietrza przy 3000 obr/min | cfm
Zużycie powietrza przy maks. mocy wyjściowej | 86 l/s
Zużycie powietrza przy maks. mocy wyjściowej | 182 cfm
Materiał elementów zewnętrznych | Powder coated cast iron
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 5800 obr./min
Wąż wlotowy | 32 mm
Wąż wlotowy | 1.25 cala
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa | obr./min
Maks. temperatura otoczenia | 40 ºC
Maks. moc wyjściowa | 3.4 kW
Maks. moc wyjściowa | 4.6 hp
Maks. obciążenie promieniowe przy maks. mocy wyjściowej | N
Min. moment rozruchowy | 18 Nm
Min. moment rozruchowy | 13.2 ft lb
Układ montażowy |
Wąż wylotowy | 32 mm
Wąż wylotowy | 1.25 cala
Moc przy 3000 obr/min | kW
Moc przy 3000 obr/min | hp
Przełożenie |
Kierunek obrotów | Reversible
Kod obciążenia wałka |
Prędkość obrotowa przy maks. mocy wyjściowej | 2800 obr./min
Moment utyku | 23 Nm
Moment utyku | 17 ft lb
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej | 11.6 Nm
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej | 8.5 ft lb
Typ łopatek | Lubrication free
Masa | 11.3 kg
Masa | 24.9 lb