# Расшифровка кода ATEX

Код ATEX:
| Ex II 2 G Ex h IIC T2 Gb Ex II 2 D Ex h IIIC T240°C Db <meta-ref type="dynamic" name="AC.ITBA.RPD.se.atlascopco.ATEX_code">[RPD ATEX code]</meta-ref> °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Описание | Значение | Расшифровка
--- | --- | ---
Группа оборудования | II | Оборудование для работы на поверхности
Категория оборудования Группа II | 2 | Высокая степень защиты зона 1 (газ) зона 2 (газ) зона 21 (пыль) зона 22 (пыль)
Атмосфера | G | Атмосфера, содержащая газ, пары или туман
D | Атмосфера, содержащая пыль
Проектирование с учетом безопасности | h | Механическое изделие
Газовая группа | IIC | Водород / ацетилен
IIB | Этилен
Пылевая группа | IIIC | Поверхностная горючая пыль
Макс. температура поверхности в газовой атмосфере |  | T1 = 450 °C T2 = 300 °C T3 = 200 °C T4 = 135 °C T5 = 100 °C T6 = 85 °C
Макс. температура поверхности в пылевой атмосфере |  | Примеры значений температуры: T85 °C T110 °C T120 °C T125 °C T240 °C
Особое ограничение, например, диапазон температуры окружающей среды. | X |