# Температуры

- Максимальная температура окружающей среды, для которой действительна данная сертификация, составляет 40°C.

- 40°C также является максимально допустимой температурой сжатого воздуха на входе устройства.

- Если устройство устанавливается на оборудование, то все оборудование должно соответствовать директиве 2014/34/EC.

- Убедитесь, что сжатый воздух удовлетворяет нашим требованиям по качеству (классы качества 2.4.3 и 3.4.4 соответственно, 3.5.4 по стандарту ISO/DIS 8573-1:2010).

- Не превышайте максимально допустимого значения давления 6,3 бара или значения, указанного на паспортной табличке изделия. Превышение рабочего давления может привести к повышению температуры поверхности из-за более высокой скорости вращения, в результате чего изделие может стать источником возгорания.