# Technische Daten

Bestell-Nr. | 8411101127
Modell | LZL25-L-P-AC
Luftbedarf bei 3.000 U/min | l/s
Luftbedarf bei 3.000 U/min | cfm
Luftbedarf bei Volllast | 86 l/s
Luftbedarf bei Volllast | 182 cfm
Material, Außenteile | Powder coated cast iron
Leerlaufdrehzahl | 5800 U/min
Einlassschlauch | 32 mm
Einlassschlauch | 1.25 in
Höchstzulässige Drehzahl | U/min
Max. Umgebungstemperatur | 40 ºC
Max. Leistung | 3.4 kW
Max. Leistung | 4.6 hp
Max. Radiallast bei max. Leistung | N
Min. Startmoment | 18 Nm
Min. Startmoment | 13.2 ft lb
Montageanordnung |
Auslassschlauch | 32 mm
Auslassschlauch | 1.25 in
Leistung bei 3.000 U/min | kW
Leistung bei 3.000 U/min | hp
Verhältnis |
Drehrichtung | Reversible
Code für die Wellenbelastung |
Drehzahl bei max. Leistung | 2800 U/min
Stillstandsmoment | 23 Nm
Stillstandsmoment | 17 ft lb
Drehmoment bei max. Leistung | 11.6 Nm
Drehmoment bei max. Leistung | 8.5 ft lb
Schieberart | Lubrication free
Gewicht | 11.3 kg
Gewicht | 24.9 lb