# 기술 자료

주문 번호 | 8411101127
모델 | LZL25-L-P-AC
3,000RPM 시 공기 소모량 | l/s
3,000RPM 시 공기 소모량 | cfm
최대 출력 시 공기 소모량 | 86 l/s
최대 출력 시 공기 소모량 | 182 cfm
외부 물질 | Powder coated cast iron
공회전 속도 | 5800 r/min
인입구 호스 | 32 mm
인입구 호스 | 1.25 in
최대 허용 속도 | r/min
최대 주위 온도 | 40 ºC
최대 출력 | 3.4 kW
최대 출력 | 4.6 hp
최대 출력 시 최대 방사선 부하 | N
최소 시작 토크 | 18 Nm
최소 시작 토크 | 13.2 ft lb
장착 배열 |
배출 호스 | 32 mm
배출 호스 | 1.25 in
3,000RPM 시 전력 | kW
3,000RPM 시 전력 | hp
비율 |
회전 방향 | Reversible
샤프트 부하 코드 |
최대 출력 시 속도 | 2800 r/min
엔진 정지 토크 | 23 Nm
엔진 정지 토크 | 17 ft lb
최대 출력 시 토크 | 11.6 Nm
최대 출력 시 토크 | 8.5 ft lb
날개 유형 | Lubrication free
중량 | 11.3 kg
중량 | 24.9 lb