# 技术数据

订购号 | 8411101127
型号 | LZL25-L-P-AC
3000 RPM 时的空气消耗量 | l/s
3000 RPM 时的空气消耗量 | cfm
最大输出时的空气消耗量 | 86 l/s
最大输出时的空气消耗量 | 182 cfm
外部部件材料 | Powder coated cast iron
空载速度 | 5800 r/min
进气软管 | 32 mm
进气软管 | 1.25 in
最高允许速度 | r/min
最大环境温度 | 40 ºC
最大输出 | 3.4 kW
最大输出 | 4.6 hp
最大输出时的最大径向荷载 | N
最小启动扭矩 | 18 Nm
最小启动扭矩 | 13.2 ft lb
安装布置 |
出气软管 | 32 mm
出气软管 | 1.25 in
3000 RPM 时的功率 | kW
3000 RPM 时的功率 | hp
比值 |
旋转方向 | Reversible
轴荷载规范 |
最大输出时的速度 | 2800 r/min
失速扭矩 | 23 Nm
失速扭矩 | 17 ft lb
最大输出时的扭矩 | 11.6 Nm
最大输出时的扭矩 | 8.5 ft lb
叶片类型 | Lubrication free
重量 | 11.3 kg
重量 | 24.9 lb