# Caractéristiques techniques

Référence | 8411101127
Modèle | LZL25-L-P-AC
Consommation d'air à 3 000 tr/min | l/s
Consommation d'air à 3 000 tr/min | cfm
Consommation d'air à la puissance maxi. | 86 l/s
Consommation d'air à la puissance maxi. | 182 cfm
Matériau des pièces externes | Powder coated cast iron
Vitesse à vide | 5800 tr/min
Flexible d'alimentation | 32 mm
Flexible d'alimentation | 1.25 pouces
Vitesse admise maxi. | tr/min
Température ambiante maxi. | 40 ºC
Puissance maxi. | 3.4 kW
Puissance maxi. | 4.6 hp
Charge radiale maxi. à la puissance maxi. | N
Couple de démarrage mini. | 18 Nm
Couple de démarrage mini. | 13.2 ft lb
Montage |
Flexible de sortie | 32 mm
Flexible de sortie | 1.25 pouces
Puissance à 3 000 tr/min | kW
Puissance à 3 000 tr/min | hp
Rapport |
Sens de rotation | Reversible
Code de chargement de l'arbre |
Vitesse à la puissance maxi. | 2800 tr/min
Couple de calage | 23 Nm
Couple de calage | 17 ft lb
Couple à la puissance maxi. | 11.6 Nm
Couple à la puissance maxi. | 8.5 ft lb
Type de palettes | Lubrication free
Poids | 11.3 kg
Poids | 24.9 livre