# 技術データ

オーダー番号 | 8411101127
型式 | LZL25-L-P-AC
3000 rpm での空気消費量 | l/s
3000 rpm での空気消費量 | cfm
最大出力での空気消費量 | 86 l/s
最大出力での空気消費量 | 182 cfm
外付けパーツ材料 | Powder coated cast iron
無負荷回転数 | 5800 r/min
入口ホース | 32 mm
入口ホース | 1.25 in
最大許容回転数 | r/min
最高周囲温度 | 40 ºC
最大出力 | 3.4 kW
最大出力 | 4.6 hp
最大出力時最大ラジアル荷重 | N
最小始動トルク | 18 Nm
最小始動トルク | 13.2 ft lb
取り付け方法 |
出口ホース | 32 mm
出口ホース | 1.25 in
3000 rpmでの出力 | kW
3000 rpmでの出力 | hp
比 |
回転方向 | Reversible
シャフト負荷コード |
最大出力時回転数 | 2800 r/min
ストールトルク | 23 Nm
ストールトルク | 17 ft lb
最大出力時トルク | 11.6 Nm
最大出力時トルク | 8.5 ft lb
ベーンタイプ | Lubrication free
重量 | 11.3 kg
重量 | 24.9 lb