# QST62-230CT-T50-L152-H19

## Electric straight nutrunner

# Informações do produto

# Informações gerais

AVISO

Risco de ferimentos graves ou danos materiais

Você deve ler, compreender e seguir todas as instruções antes de operar a ferramenta. Deixar de seguir todas as instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio, danos materiais e/ou ferimentos graves.

- Leia todas as informações sobre segurança fornecidas com as diferentes partes do sistema.

- Leia todas as instruções do produto para instalação, operação e manutenção das diferentes partes do sistema.

- Leia todas as normas de segurança locais relacionadas ao sistema e às peças.

- Mantenha todas as Informações e instruções de segurança para referência futura.

Nesta seção

- Palavras dos avisos de segurança
- Garantia
- Website
- ServAid
- Fichas de dados de segurança MSDS/SDS
- País de origem
- Desenhos dimensionais

# Palavras dos avisos de segurança

As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos avisos de segurança têm os seguintes sentidos:

PERIGO | PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
ALERTA | ALERTA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.
CUIDADO | CUIDADO, usado como um símbolo para alerta de segurança, indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode vir a resultar em lesão leve ou moderada.
ATENÇÃO | ATENÇÃO é usado para tratar as práticas que não estão relacionadas a lesões pessoais.

# Garantia

- A garantia do produto termina 12 meses após o primeiro uso do produto, porém, expirará, em qualquer caso, o mais tardar 13 meses após a entrega.

- O desgaste e estrago normais das peças não estão incluídos na garantia.

  - Para desgaste e estrago normais entende-se a necessidade de troca de uma peça ou outro ajuste/revisão durante a manutenção de ferramentas padrão normalmente para aquele período (expresso em tempo, horas de operação ou algum outro).

- A garantia do produto baseia-se no uso, manutenção e reparo corretos da ferramenta e de seus componentes.

- Danos a peças decorrentes de manutenção inadequada ou execução por terceiros que não Atlas Copco ou seus Prestadores de Serviço Autorizados durante o período de garantia não são cobertos pela mesma.

- Para evitar danos ou a destruição de peças da ferramenta, siga os programas de manutenção recomendados e as instruções corretas para fazer a manutenção da ferramenta.

- Os reparos de garantia são realizados apenas nas Atlas Copco oficinas ou pelos Prestadores de Serviço Autorizados.

Atlas Copco oferece garantia estendida e declara a manutenção preventiva através de seus contratos ToolCover. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de serviço local.

Para motores elétricos:

- A garantia será aplicada somente quando o motor elétrico não tenha sido aberto.

# Website

Faça login em Atlas Copco: www.atlascopco.com.

Você pode encontrar informações sobre nossos produtos, acessórios, peças sobressalentes e matérias publicadas no nosso site.

# ServAid

O ServAid é um portal que contém informações técnicas para todos os produtos de hardware e software, tais como:

- Informações de segurança incluindo declarações, normas e diretrizes

- Dados técnicos

- Instruções de instalação, operação e manutenção

- Listas de peças sobressalentes

- Acessórios

O ServAid é continuamente atualizado e está disponível em:
https://servaid.atlascopco.com

Para mais informações entre em contato com o seu representante local da Atlas Copco.

# Fichas de dados de segurança MSDS/SDS

As fichas de dados de segurança descrevem os produtos químicos vendidos pela Atlas Copco.

Para obter mais informações, visite o site:
www.atlascopco.com/sds

# País de origem

Consulte as informações na etiqueta do produto.

# Desenhos dimensionais

Para obter informações sobre as dimensões de um produto, consulte o arquivo Desenhos dimensionais:

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# Visão geral

# Dados técnicos das apertadeiras QST

Nº de pedido | 8435606510
Modelo | QST62-230CT-T50-L152-H19
Relação da engrenagem | 19.04
Mín C-C | 63
Tamanho do suporte do soquete | 3/4 em
Potência sonora | dB(A)
Pressão sonora | <70 dB(A)
Padrão sonoro | ISO15744
Incerteza sonora | dB(A)
Velocidade | r/min
Alcance do binário | 40–230 Nm
Alcance do binário | 29–170 ft lb
Curso | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Apertadeira reta

- COT - Apertadeira offset

- CTV - Apertadeira de cabeça angular

# Visão geral do serviço

# Recomendações de serviço

Recomenda-se fazer manutenção preventiva em intervalos regulares. Consulte as informações detalhadas sobre manutenção preventiva. Se o produto não estiver funcionamento corretamente, retire-o de serviço para inspeção.

Se não houver informações detalhadas sobre manutenção preventiva, siga estas instruções gerais.

- Limpe as peças apropriadas minuciosamente.

- Substitua as peças com defeito ou gastas.

# Instalação

# Requisitos de instalação

# Sujeição

Não se permitem apertos no transdutor, na engrenagem nem na unidade do motor. Apertos nessas áreas causam interferência no transdutor.

# Conector do motor

O conector do motor pode ser girado em ± 150 graus, entre dois eixos.

# Mola de compressão

As torqueadeiras elétricas QST são fornecidas com duas molas. A mola forte é montada na parte frontal.

# Assistência

# Evitando problemas de eletrostática

Os componentes dentro da ferramenta e do controlador são sensíveis à descarga eletrostática. Para evitar um mau funcionamento futuro, realize o serviço e a manutenção em um ambiente de trabalho com aprovação ESD. A figura abaixo mostra um exemplo de estação de trabalho apropriada.

# Instruções de manutenção

# Recomendações de serviço

Recomenda-se fazer manutenção preventiva em intervalos regulares. Consulte as informações detalhadas sobre manutenção preventiva. Se o produto não estiver funcionamento corretamente, retire-o de serviço para inspeção.

Se não houver informações detalhadas sobre manutenção preventiva, siga estas instruções gerais.

- Limpe as peças apropriadas minuciosamente.

- Substitua as peças com defeito ou gastas.

# Reciclagem

# Instruções de reciclagem

Depois que um produto atendeu a sua finalidade, ele deverá ser devidamente reciclado. Desmonte o produto e recicle os componentes de acordo com a legislação local.

# Informações sobre reciclagem para o QST (230-1750 Nm)

| Peça: | Reciclar como:
--- | --- | ---
1 | Luva de suporte | Metal, Aço
2 | 3 parafusos | Metal, Aço
3 | Parte frontal | Metal, Aço
4 | Transdutor | Metal, Aço
5 | 2 coberturas | Metal, Aço
6 | Trilho do cabo | Metal, Zinco
7 | 2 parafusos | Metal, Aço
8 | Cabo | Eletrônico
9 | Unidade da engrenagem | Metal, Aço
10 | 3 parafusos sextavados cabeça de soquete | Metal, Aço
11 | Motor | Eletrônico
12 | Motor (parte posterior) | Metal, Alumínio
13 | Tubo do cartão de comunicação | Metal, aço inoxidável
14 | Cartão de comunicação | Eletrônico
15 | Conector | Eletrônico