# Technické údaje pro dotahovače matic QST

Objednací číslo | 8435606510
Model | QST62-230CT-T50-L152-H19
Převodový poměr | 19.04
Min. C-C | 63
Rozměr držáku nástavce | 3/4 in
Akustický výkon | dB(A)
Akustický tlak | <70 dB(A)
Akustický standard | ISO15744
Akustická nestálost | dB(A)
Rychlost | ot./min
Rozsah utahovacího momentu | 40–230 Nm
Rozsah utahovacího momentu | 29–170 ft lb
Dráha | 50 mm
Hmotnost | kg
Hmotnost | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT – přímý dotahovač matic

- COT – zahnutý dotahovač matic

- CTV – dotahovač matic s úhlovou hlavou