# Технические характеристики гайковертов QST

Код заказа | 8435606510
Model | QST62-230CT-T50-L152-H19
Передаточное отношение | 19.04
Мин. C-C | 63
Размер держателя головки | 3/4 дюйма
Звуковая мощность | дБ(А)
Звуковое давление | <70 дБ(А)
Стандарт звуковых характеристик | ISO15744
Погрешность звуковых характеристик | дБ(А)
Скорость | об/мин
Torque range | 40–230 Нм
Torque range | 29–170 фунт силы-футов
Ход | 50 мм
Вес | кг
Вес | фунта
A | 152 мм
B | 25mm
C | 517 мм
D | 15mm
E | мм

- CT — гайковерт прямой конструкции

- COT — гайковерт смещенной конструкции

- CTV — гайковерт с угловой головкой