# Dane techniczne wkrętaków QST do nakrętek

Nr zamówieniowy | 8435606510
Model | QST62-230CT-T50-L152-H19
Przełożenie przekładni | 19.04
Min. C-C | 63
Rozmiar uchwytu nasadki | 3/4 cale
Moc akustyczna | dB(A)
Ciśnienie akustyczne | <70 dB(A)
Norma dotycząca hałasu | ISO15744
Niepewność pomiaru hałasu | dB(A)
Prędkość obrotowa | obr./min
Zakres momentów dokręcania | 40–230 Nm
Zakres momentów dokręcania | 29–170 ft lb
Skok | 50 mm
Waga | kg
Waga | funty
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT — wkrętak do nakrętek z uchwytem prostym

- COT — wkrętak do nakrętek z uchwytem odsadzonym

- CTV — wkrętak do nakrętek z głowicą kątową