# QST62-230CT-T50-L152-H19

## Electric straight nutrunner

# Informations produit

# Informations générales

AVERTISSEMENT

Risque de dégâts matériels ou d'accidents graves

Veiller à lire, assimiler l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'outil. Le non-respect de l'ensemble des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels ou un accident corporel grave.

- Lisez toutes les consignes de sécurité fournies avec les différentes parties du système.

- Lisez toutes les notices d'installation, d'exploitation et de maintenance des différentes parties du système.

- Lisez l’ensemble de la réglementation locale concernant le système et les différentes parties qui le composent.

- Conservez l'ensemble des instructions et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Dans cette section

- Signalétique de sécurité
- Garantie
- Site web
- ServAid
- Fiches de données de sécurité FDS
- Pays d'origine
- Plans cotés

# Signalétique de sécurité

Les mots Danger, Avertissement, Attention et Avis ont la signification suivante :

DANGER | DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des accidents graves voire mortels.
AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents graves voire mortels.
ATTENTION | Le mot ATTENTION accompagné du symbole d'alerte de sécurité indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents mineurs ou modérés.
AVIS | AVIS sert à aborder des pratiques sans rapport avec un risque d'accident corporel.

# Garantie

- La garantie du produit expirera 12 mois après la mise en service initiale du produit et dans tous les cas au plus tard 13 mois après la livraison.

- L'usure normale des pièces n'est pas comprise dans la garantie.

  - L'usure normale est celle nécessitant un changement de pièces ou autres opérations de réglage et de révision pendant l'entretien courant de l'outil pendant la période donnée (exprimée en temps, heures de fonctionnement ou autres).

- La garantie du produit repose sur une utilisation correcte, un entretien normal et des réparations appropriées de l'outil et de ses composants.

- La détérioration des pièces consécutive à un entretien inadéquat ou réalisé par des parties autres que Atlas Copco ou ses partenaires d'entretien agréés pendant la période de garantie ne sera pas prise en charge.

- Pour éviter la détérioration ou la destruction de certaines parties de l'outil, il convient de procéder à l'entretien de ce dernier conformément aux périodicités d'entretien recommandées et de suivre les bonnes consignes.

- Les réparations dans le cadre de la garantie ne sont effectuées que dans les ateliers de Atlas Copco ou par des partenaires d'entretien agréés.

Atlas Copco propose une extension de garantie et un entretien préventif à la pointe de la technologie par le biais de ses contrats ToolCover. Pour en savoir plus, s'adresser au représentant SAV local.

Pour les moteurs électriques :

- La garantie ne s'appliquera que si le moteur électrique n'a pas été ouvert.

# Site web

Connectez-vous à Atlas Copco: www.atlascopco.com.

Sur notre site Web, vous trouverez des informations concernant nos produits, accessoires et pièces de rechange ainsi que la documentation qui s'y rapporte.

# ServAid

Le portail ServAid contient des informations techniques pour tous les matériels et logiciels tels que :

- Informations de sécurité, y compris déclarations, normes et directives

- Caractéristiques techniques

- Instructions d'installation, d'exploitation et d'entretien

- Nomenclatures de pièces détachées

- Accessoires

ServAid est continuellement mis à jour et disponible sur :
https://servaid.atlascopco.com

Pour plus de renseignements, prendre contact avec votre représentant Atlas Copco.

# Fiches de données de sécurité FDS

Les fiches de données de sécurité décrivent les produits chimiques vendus par Atlas Copco.

Pour en savoir plus, consulter le site web :
www.atlascopco.com/sds

# Pays d'origine

Prière de se reporter aux informations figurant sur l'étiquette du produit.

# Plans cotés

Pour tout renseignement concernant les dimensions d'un produit, consulter les plans cotés en archive :

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# Aperçu

# Données techniques des boulonneuses QST

Référence | 8435606510
Modèle | QST62-230CT-T50-L152-H19
Rapport de réduction | 19.04
Entraxe mini. | 63
Dimension du porte-douille | 3/4 in
Puissance acoustique | dB(A)
Pression acoustique | <70 dB(A)
Norme acoustique | ISO15744
Incertitude acoustique | dB(A)
Vitesse | tr/min
Plage de couple | 40–230 Nm
Plage de couple | 29–170 ft lb
Course | 50 mm
Poids | kg
Poids | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - boulonneuse droite

- COT - boulonneuse déportée

- CTV - boulonneuse à renvoi d'angle

# Présentation de l'entretien

# Recommandations pour l'entretien

Il est recommandé de procéder à une maintenance préventive à intervalles réguliers. Voir les informations détaillées sur la maintenance préventive. Si le produit ne fonctionne pas correctement, le mettre hors service et le contrôler.

Si aucune information détaillée à propos de la maintenance préventive n'est incluse, suivre ces directives générales :

- Nettoyer les pièces appropriées avec soin

- Remplacer toute pièce défectueuse ou usée

# Installation

# Prescriptions d'installation

# Blocage

Il ne doit y avoir aucun blocage du transducteur, du bloc d'engrenages ou du moteur. Tout blocage de ces pièces perturbera le fonctionnement du transducteur.

# Connecteur du moteur

Le connecteur du moteur peut tourner sur ± 150 degrés autour de deux axes de rotation.

# Ressort à pression

Les boulonneuses QST sont livrées avec deux ressorts. Le ressort le plus puissant est intégré dans la partie frontale.

# Maintenance

# Prévention des problèmes de DES

Les composants à l'intérieur de l'outil et du coffret sont sensibles aux décharges électrostatiques. Pour éviter tout dysfonctionnement à l'avenir, veiller à effectuer les interventions d'entretien et de maintenance dans un environnement de travail homologué ESD. La figure ci-dessous présente un exemple de poste de travail approprié pour l'entretien.

# Consignes de maintenance

# Recommandations pour l'entretien

Il est recommandé de procéder à une maintenance préventive à intervalles réguliers. Voir les informations détaillées sur la maintenance préventive. Si le produit ne fonctionne pas correctement, le mettre hors service et le contrôler.

Si aucune information détaillée à propos de la maintenance préventive n'est incluse, suivre ces directives générales :

- Nettoyer les pièces appropriées avec soin

- Remplacer toute pièce défectueuse ou usée

# Recyclage

# Consignes de recyclage

Lorsqu'un produit est en fin de vie, il doit être convenablement recyclé. Démonter le produit et recycler les composants conformément à la législation locale.

# Informations de recyclage QST (230-1750Nm)

| Pièce : | Recycler comme :
--- | --- | ---
1 | Support de douille | Métal, acier
2 | 3 vis | Métal, acier
3 | Capot avant | Métal, acier
4 | Transducteur | Métal, acier
5 | 2 couvercles | Métal, acier
6 | Câble de rail | Métal, Zinc
7 | 2 vis | Métal, acier
8 | Câble | Électronique
9 | Engrenage | Métal, acier
10 | 3 vis à six pans creux | Métal, acier
11 | Moteur | Électronique
12 | Moteur (partie arrière) | Métal, aluminium
13 | Tube de protection de la carte électronique | Métal, acier inoxydable
14 | Carte électronique | Électronique
15 | Connecteur | Électronique