# Dados técnicos das apertadeiras QST

Nº de pedido | 8435606510
Modelo | QST62-230CT-T50-L152-H19
Relação da engrenagem | 19.04
Mín C-C | 63
Tamanho do suporte do soquete | 3/4 em
Potência sonora | dB(A)
Pressão sonora | <70 dB(A)
Padrão sonoro | ISO15744
Incerteza sonora | dB(A)
Velocidade | r/min
Alcance do binário | 40–230 Nm
Alcance do binário | 29–170 ft lb
Curso | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Apertadeira reta

- COT - Apertadeira offset

- CTV - Apertadeira de cabeça angular