# Datos técnicos de los aprietatuercas QST

Designación | 8435606510
Modelo | QST62-230CT-T50-L152-H19
Relación de engranaje | 19.04
Min C-C | 63
Tamaño del soporte del zócalo | 3/4 in
Potencia acústica | dB(A)
Presión acústica | <70 dB(A)
Estándar acústico | ISO15744
Incertidumbre acústica | dB(A)
Velocidad | r/min
Gama de pares | 40–230 Nm
Gama de pares | 29–170 ft lb
Recorrido | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Aprietatuercas recto

- COT - Aprietatuercas desplazado

- CTV - Aprietatuercas de cabezal angulado