# Dati tecnici per utensili avvitadadi QST

N. d'ordine | 8435606510
Modello | QST62-230CT-T50-L152-H19
Rapporto di trasmissione | 19.04
Min C-C | 63
Dimensioni anello di tenuta bussola | 3/4 in
Potenza acustica | dB(A)
Pressione acustica | <70 dB(A)
Standard acustico | ISO15744
Incertezza acustica | dB(A)
Velocità | giri/min
Campo della coppia di serraggio | 40–230 Nm
Campo della coppia di serraggio | 29–170 ft lb
Corsa | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Utensile avvitadadi diritto

- COT - Utensile avvitadadi sfalsato

- CTV - Utensile avvitadadi a testa angolata