# QST62-230CT-T50-L152-H19

## Electric straight nutrunner

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningsymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12 månader efter det att produkten först tas i bruk, men kommer ändå att upphöra senast 13 månader efter leveransen.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Logga in på Atlas Copco: www.atlascopco.com.

Du kan hitta information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden på vår webbplats.

# ServAid

ServAid är en portal som innehåller teknisk information för alla hårdvaru- och mjukvaruprodukter som:

- Säkerhetsinformation inklusive deklarationer, standarder och direktiv

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

ServAid uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig på:
https://servaid.atlascopco.com

Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om du vill ha mer information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

För mer information, gå till webbplatsen:
www.atlascopco.com/sds

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten.

# Dimensionsritningar

För information om en produkts mått, se arkivet med dimensionsritningar:

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# Översikt

# Tekniska data för QST mutterdragare

Beställningsnummer | 8435606510
Modell | QST62-230CT-T50-L152-H19
Utväxlingsförhållande | 19.04
Min C-C | 63
Hylshållarstorlek | 3/4 in
Ljudeffekt | dB(A)
Ljudtryck | <70 dB(A)
Ljudstandard | ISO15744
Ljudosäkerhet | dB(A)
Varvtal | r/min
Momentområde | 40–230 Nm
Momentområde | 29–170 ft lb
Resor | 50 mm
Vikt | kg
Vikt | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT – Rak mutterdragare

- COT – Förskjuten mutterdragare

- CTV - Vinkelhuvud mutterdragare

# Serviceöversikt

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Installation

# Installationskrav

# Klämning

Det är inte tillåtet att spänna fast något på givaren, växeln eller motorenheten. Om något spänns fast på dessa områden kommer det att påverka givaren.

# Motorkontakt

Det går att rotera kontakten ± 150 grader runt två axlar.

# Tryckfjäder

QST mutterdragare levereras med två fjädrar. Den starka fjädern är inbyggd i den främre delen.

# Service

# Hur man undviker problem som orsakas av statisk elektricitet

Komponenterna inuti verktyget och styrenheten är känsliga för elektrostatiska urladdningar. För att undvika framtida fel, se till att service och underhåll utförs i en ESD-godkänd arbetsmiljö. Bilden nedan visar ett exempel på en lämplig serviceverkstad.

# Underhållsanvisningar

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Återvinning

# Återvinningsinstruktion

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

# Återvinningsinformation för QST (230-1750 Nm)

| Komponent: | Återvinn som:
--- | --- | ---
1 | Hylshållare | Metall, stål
2 | 3 skruvar | Metall, stål
3 | Främre del | Metall, stål
4 | Givare | Metall, stål
5 | 2 lock | Metall, stål
6 | Kabelskena | Metall, Zink
7 | 2 skruvar | Metall, stål
8 | Kabel | Elektronik
9 | Växelenhet | Metall, stål
10 | 3 sexkantsskruvar | Metall, stål
11 | Motor | Elektronik
12 | Motor (bakdel) | Metall, aluminium
13 | Kommunikationskortrör | Metall, rostfritt stål
14 | Kommunikationskort | Elektronik
15 | Kontakt | Elektronik