# QST62-230CT-T50-L152-H19

## Electric straight nutrunner

# Informazioni sul prodotto

# Informazioni generali

ATTENZIONE

Rischio di danni o lesioni gravi

Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di usare l'utensile. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, danni e/o gravi lesioni personali.

- Leggere tutte le Informazioni di sicurezza in dotazione ai diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le Istruzioni sul prodotto relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le normative locali di sicurezza che riguardano il sistema e suoi componenti.

- Conservare tutte le Informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultarle eventualmente in futuro.

In questa sezione

- Parole dei segnali di sicurezza
- Garanzia
- Sito web
- ServAid
- Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS
- Paese di origine
- Disegni dimensionali

# Parole dei segnali di sicurezza

Le parole dei segnali di sicurezza Pericolo, Attenzione, Prudenza e Nota hanno i seguenti significati:

PERICOLO | PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE | ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare infortuni gravi o mortali.
PRUDENZA | PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.
NOTA | NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni personali.

# Garanzia

- La garanzia del prodotto scade 12 mesi dal primo utilizzo del prodotto o al più tardi 13 mesi dalla consegna.

- La garanzia non copre la normale usura dei componenti.

  - Per normale usura si intende una condizione che richiede la sostituzione di un pezzo o altra regolazione/riparazione durante la normale manutenzione dell'utensile in un dato periodo (espresso in durata, ore di funzionamento o altro).

- La garanzia del prodotto si basa su utilizzo, manutenzione e riparazione corretti dello strumento e dei suoi componenti.

- Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni ai componenti verificatisi a seguito di manutenzione inadeguata o effettuata con pezzi non di Atlas Copco o dei Partner addetti alla manutenzione certificati durante il periodo di garanzia.

- Per evitare danni o la distruzione dei componenti dello strumento, ripararlo secondo il programma di manutenzione consigliato e attenersi alle istruzioni corrette.

- Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite esclusivamente in officine Atlas Copco o da Partner addetti alla manutenzione certificati.

Atlas Copco mette a disposizione i contratti . ToolCover per estensioni di garanzia e manutenzioni preventive. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di manutenzione locale.

Per motori elettrici:

- La garanzia è valida solo se il motore elettrico non è stato aperto.

# Sito web

Accedere alla pagina Atlas Copco: www.atlascopco.com.

Il nostro sito web offre informazioni sui prodotti, gli accessori, le parti di ricambio e le pubblicazioni.

# ServAid

ServAid è un portale che contiene informazioni tecniche per tutti i prodotti hardware e software come:

- Informazioni sulla sicurezza comprese le dichiarazioni, gli standard e le direttive

- Dati tecnici

- Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza

- Elenco delle parti di ricambio

- Accessori

ServAid viene aggiornato in maniera continua ed è disponibile presso:
https://servaid.atlascopco.com

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante locale Atlas Copco.

# Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS

Le schede informative in materia di sicurezza descrivono i prodotti chimici commercializzati da Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web:
www.atlascopco.com/sds

# Paese di origine

Fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del prodotto.

# Disegni dimensionali

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni del prodotto, consultare l'archivio dei disegni dimensionali:

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# Panoramica

# Dati tecnici per utensili avvitadadi QST

N. d'ordine | 8435606510
Modello | QST62-230CT-T50-L152-H19
Rapporto di trasmissione | 19.04
Min C-C | 63
Dimensioni anello di tenuta bussola | 3/4 in
Potenza acustica | dB(A)
Pressione acustica | <70 dB(A)
Standard acustico | ISO15744
Incertezza acustica | dB(A)
Velocità | giri/min
Campo della coppia di serraggio | 40–230 Nm
Campo della coppia di serraggio | 29–170 ft lb
Corsa | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Utensile avvitadadi diritto

- COT - Utensile avvitadadi sfalsato

- CTV - Utensile avvitadadi a testa angolata

# Panoramica degli interventi di assistenza

# Raccomandazioni per la manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione preventiva a intervalli regolari. Consultare le informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva. Se il prodotto non funziona bene, metterlo fuori servizio e ispezionarlo.

Se non sono incluse informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva, seguire queste linee guida generali:

- Pulire le parti interessate con cautela

- Sostituire le parti difettose o usurate

# Installazione

# Requisiti di installazione

# Serraggio

Non è permesso il serraggio del trasduttore, dell'unità ingranaggi o del motore. Il serraggio in queste zone interferirà con il trasduttore.

# Connettore del motore

Il connettore del motore può ruotare di ± 150 gradi su due assi.

# Molla di compressione

Gli avvitadadi QST vengono consegnati con due molle. Quella più robusta è incorporata nella parte anteriore dell'utensile.

# Assistenza

# Prevenzione dei problemi dovuti alle scariche elettrostatiche

I componenti interni allo strumento e al controller sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Per evitare futuri malfunzionamenti, assicurarsi di eseguire la riparazione e la manutenzione in un ambiente di lavoro approvato per ESD. La figura di seguito mostra un esempio di una stazione di lavoro adeguata.

# Istruzioni per la manutenzione

# Raccomandazioni per la manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione preventiva a intervalli regolari. Consultare le informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva. Se il prodotto non funziona bene, metterlo fuori servizio e ispezionarlo.

Se non sono incluse informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva, seguire queste linee guida generali:

- Pulire le parti interessate con cautela

- Sostituire le parti difettose o usurate

# Riciclo

# Istruzioni di riciclaggio

Quando un prodotto ha terminato il relativo ciclo di vita deve essere riciclato correttamente. Smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle normative locali.

# Informazioni sul riciclo per QST (230-1750 Nm)

| Parte: | Riciclare come:
--- | --- | ---
1 | Tenuta bussola | Metallo, acciaio
2 | 3 viti | Metallo, acciaio
3 | Parte anteriore | Metallo, acciaio
4 | Trasduttore | Metallo, acciaio
5 | 2 coperchi | Metallo, acciaio
6 | Guida dei cavi | Metallo, zinco
7 | 2 viti | Metallo, acciaio
8 | Cavo | Componente elettronico
9 | Gruppo ingranaggi | Metallo, acciaio
10 | 3 viti a bussola esagonali | Metallo, acciaio
11 | Motore | Componente elettronico
12 | Parte posteriore del motore | Metallo, alluminio
13 | Tubo della scheda di comunicazione | Metallo, acciaio inox
14 | Scheda di comunicazione | Componente elettronico
15 | Connettore | Componente elettronico