# Données techniques des boulonneuses QST

Référence | 8435606510
Modèle | QST62-230CT-T50-L152-H19
Rapport de réduction | 19.04
Entraxe mini. | 63
Dimension du porte-douille | 3/4 in
Puissance acoustique | dB(A)
Pression acoustique | <70 dB(A)
Norme acoustique | ISO15744
Incertitude acoustique | dB(A)
Vitesse | tr/min
Plage de couple | 40–230 Nm
Plage de couple | 29–170 ft lb
Course | 50 mm
Poids | kg
Poids | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - boulonneuse droite

- COT - boulonneuse déportée

- CTV - boulonneuse à renvoi d'angle