# Tekniska data för QST mutterdragare

Beställningsnummer | 8435606510
Modell | QST62-230CT-T50-L152-H19
Utväxlingsförhållande | 19.04
Min C-C | 63
Hylshållarstorlek | 3/4 in
Ljudeffekt | dB(A)
Ljudtryck | <70 dB(A)
Ljudstandard | ISO15744
Ljudosäkerhet | dB(A)
Varvtal | r/min
Momentområde | 40–230 Nm
Momentområde | 29–170 ft lb
Resor | 50 mm
Vikt | kg
Vikt | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT – Rak mutterdragare

- COT – Förskjuten mutterdragare

- CTV - Vinkelhuvud mutterdragare