# Dane techniczne wkrętaków QST do nakrętek

Nr zamówieniowy | 8435605010
Model | QST50-150CT-T50-L137-H13
Przełożenie przekładni | 31.24
Min. C-C | 51
Rozmiar uchwytu nasadki | 1/2 cale
Moc akustyczna | dB(A)
Ciśnienie akustyczne | <70 dB(A)
Norma dotycząca hałasu | ISO15744
Niepewność pomiaru hałasu | dB(A)
Prędkość obrotowa | obr./min
Zakres momentów dokręcania | 30–150 Nm
Zakres momentów dokręcania | 22–110 ft lb
Skok | 50 mm
Waga | kg
Waga | funty
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT — wkrętak do nakrętek z uchwytem prostym

- COT — wkrętak do nakrętek z uchwytem odsadzonym

- CTV — wkrętak do nakrętek z głowicą kątową