# Données techniques des boulonneuses QST

Référence | 8435605010
Modèle | QST50-150CT-T50-L137-H13
Rapport de réduction | 31.24
Entraxe mini. | 51
Dimension du porte-douille | 1/2 in
Puissance acoustique | dB(A)
Pression acoustique | <70 dB(A)
Norme acoustique | ISO15744
Incertitude acoustique | dB(A)
Vitesse | tr/min
Plage de couple | 30–150 Nm
Plage de couple | 22–110 ft lb
Course | 50 mm
Poids | kg
Poids | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - boulonneuse droite

- COT - boulonneuse déportée

- CTV - boulonneuse à renvoi d'angle