# Dati tecnici per utensili avvitadadi QST

N. d'ordine | 8435605010
Modello | QST50-150CT-T50-L137-H13
Rapporto di trasmissione | 31.24
Min C-C | 51
Dimensioni anello di tenuta bussola | 1/2 in
Potenza acustica | dB(A)
Pressione acustica | <70 dB(A)
Standard acustico | ISO15744
Incertezza acustica | dB(A)
Velocità | giri/min
Campo della coppia di serraggio | 30–150 Nm
Campo della coppia di serraggio | 22–110 ft lb
Corsa | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Utensile avvitadadi diritto

- COT - Utensile avvitadadi sfalsato

- CTV - Utensile avvitadadi a testa angolata