# Technické údaje pro dotahovače matic QST

Objednací číslo | 8435605010
Model | QST50-150CT-T50-L137-H13
Převodový poměr | 31.24
Min. C-C | 51
Rozměr držáku nástavce | 1/2 in
Akustický výkon | dB(A)
Akustický tlak | <70 dB(A)
Akustický standard | ISO15744
Akustická nestálost | dB(A)
Rychlost | ot./min
Rozsah utahovacího momentu | 30–150 Nm
Rozsah utahovacího momentu | 22–110 ft lb
Dráha | 50 mm
Hmotnost | kg
Hmotnost | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT – přímý dotahovač matic

- COT – zahnutý dotahovač matic

- CTV – dotahovač matic s úhlovou hlavou