# Technische Daten für QST-Schrauber

Bestell-Nr. | 8435605010
Modell | QST50-150CT-T50-L137-H13
Getriebeübersetzung | 31.24
Mind. C-C | 51
Größe des Stecknusshalters | 1/2 Zoll
Schallleistung | dB(A)
Schalldruck | <70 dB(A)
Schallstandard | ISO15744
Schallunsicherheit | dB(A)
Drehzahl | U/min
Drehmomentbereich | 30–150 Nm
Drehmomentbereich | 22–110 ft lb
Federweg | 50 mm
Gewicht | kg
Gewicht | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Stabschrauber

- COT - Offset-Schrauber

- CTV - Winkelschrauber